
基本需求

一、公安信息网UPS电源：配置30KVA主机，输出功率30KW，满载断电工作不低于4小时，配套12V/100Ah铅酸密封蓄电池组。

二、“雪亮工程”视频专网UPS电源：配置60KVA主机，输出功率60KW，满载断电工作不低于4小时，配套12V/100Ah铅酸密封蓄电池组。

三、县局公安信息网服务器：采购机架式服务器两台，满足7*24小时不间断运行、高可靠、高安全、可扩展。设备为国产主流品牌工业级服务器，符合公安信息网设备入网规范及等保要求。配置≥1颗主流至强/国产高性能处理器，核心数≥16核，内存≥32GB DDR4/DDR5企业级内存，预留内存扩展插槽，后期可平滑扩容至≥512GB，系统盘≥2块480GB企业级SSD，数据盘≥4块2TB企业级SAS/NL-SAS硬盘。采购完成后乙方需提供服务器系统配置及网页设计服务。

四、光端机：采购三组，实现县局到派出所公安网网络数据传输，需符合公安行业标准、安防国家标准，适配裸纤专网、远距离传输。

五、公网对讲机：采购十部，为单北斗设备，支持安装加密卡、Nano SIM卡、Micro SD卡，PDT/模拟情况下需满足350-400MHz，电池容量不低于2400mAh，支持通过宽带网络与窄带对讲机进行通信。
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