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	国产化档案自查查询机
	法院档案查询系统要求支持国产信创主控,与本级法院档案中台数据同步，根据当事人身份证或借阅码实现对法院档案系统已入库数字化档案和随案生成归档卷宗的自助查阅，跨院借卷。
系统具备为诉讼参与人（当事人、律师、公诉机关等）提供案卷自助申请借阅、已借阅案件查询、全省可被借阅案件量查询、系统使用帮助、卷宗浏览、打印输入、互联网查阅、水印叠加等功能，有效保护档案材料真实性和安全性；支持跨区域借阅功能的扩展和二次开发。支持与档案公告系统联接。
安全：系统具有数字证书加密认证。
功能：支持诉讼参与人（当事人、律师、公诉机关等）调阅、查看、及打印联网法院已数字化完成的案卷；提供全省案卷可被借阅案件量查询功能。身份证阅读模块可直接读取借阅人身份信息，同时可拍照上传借阅人委托书、介绍信等相关证明材料。借阅人可在案件筛选模块中通过年号、字号、第号、归档号、当事人姓名筛选借阅人所需案件信息。借阅完成并在审批通过后借阅人可通过身份证读取、二维码扫描、借阅码输入查看自己所借案件信息或打印，或使用手机扫描二维码在互联网中查阅下载，并可实时共享给其他诉讼参与人。支持将使用人身份证号叠加在借阅卷宗上做为水印的功能。
扩展功能：支持与档案公告系统互联。
档案查阅审批系统，支持检察院调卷审批、自助查询终端借阅审批、人民法院律师服务平台https://lspt.court.gov.cn/借阅、多数据源审批；包含审批、记录查询、公告等管理功能；系统要求借阅电子档案审批到材料、页；支持申请扫码带走，在审核通过后，借阅人可通过二维码扫描将借阅的电子档案利用手机等移动设备扫码带走，在借阅期内能够随时查看、下载，使电子档案；审批系统能够对自助查询终端借阅记录数据进行统计、图形展示，包含年、月份借阅趋势，案件类型、借阅人员类型占比情况、审核情况等分析功能。
律师调卷审批包含审批和历史审批记录查看查阅功能；支持档案审批人在系统内直接审核调卷平台提交的借阅材料；并将审核结果、档案信息实时推送至律师调卷平台。
支持法院统一身份认证系统登录，支持自助终端对档案的阅读权、打印权控制。支持本地或自助查询终端、跨院借卷查询请求进行集中审批，
支持借阅审批二维码打印，支持对法院档案查询公告系统的自动消息推送等功能。
支持与法院档案自助查询系统互联、加密通讯。支持自主查询机借阅信息的自动推送和审批状态推送，借阅人可查看所借案件的审批状态、进度。
硬件设备采用双屏一体设计；1.主控采用21.5寸交互电容触摸显示屏，分辨率1080P。具有身份证扫描、阅读、二维码扫描、高拍仪、A4纸打印、人证识别等组件。
2.主机：国产信创CPU不少于8核主频不小于2.5GHZ，内存不小于16GB，配置256GB电子硬盘或SSD盘，支持千兆通讯网络；
3.身份证识别 ：符合ISO14443 Type B标准，身份证核查系统专用保密模块，阅读时间< 1S，读卡距离：0~50mm；
4.打印：打印速度 A4 33ppm以上，纸盒容量支持250页，支持双面打印。
5副控采用21.5寸钢化玻璃液晶显示屏，支持双屏异显。
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